Kühlzelle ohne Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	1360 mm
Tiefe:	1360 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	1200 mm
Höhe:	2020 mm

Ausstellfläche:	1,44 m²
Kühlvolumen:	2,91 m³

Leistungsfähige Kühlzelle ohne Paneelboden; Rastermaß 300 mm; Elementverbindung durch patentiertes Paneel-Verschlusssystem zur kältebrückenfreien Fixierung der Nut- und Federverbindung; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht; zusätzlich serienmäßige Lieferung von Silikonkartuschen zur Fugendichtung; serienmäßig umlaufendes Fußleistenprofil in weiß.
Bei Verwendung der Zelle im Freien muss eine Überdachung vorhanden sein.

Oberfläche:
Lebensmittelechte, hygienische und alterungsbeständige Polyester-Silikonschicht auf verzinktem Stahlblech; Versiegelung mittels fest verklebter Schutzfolie in RAL 9010;

Isolierung:
Polyurethan-Hartschaum; Isolierstärke 80 mm;
Isolierung der Tür 100 mm.

Tür:
Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm; 2 extra starke Türscharniere, grau lackiert; Zentral-Sicherheitsverschluss aus korrosionsbeständigem Kunststoff; Euro-Zylinderschloss mit integrierter Innen-Notöffnung; ringsum laufende, leicht wechselbare Gummidichtung; Türanschlag nur werkseitig wechselbar (Türanschlag bei Bestellung angeben).

Hersteller:	NordCap
Typ:	NC 01-OB

Sonderzubehör:
Fußleiste, schwarz
Aufpreis für Tür 920 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für Doppelglastür anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für 2 Luken 620 x 840 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für zusätzliche Tür 700 mm
Aufpreis für zusätzliche Tür 920 mm
Aufpreis für 2 zusätzliche Luken 620 x 840 mm

Datalogger ECP 200 EXPERT DL 3