Kühlzelle mit Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	1360 mm
Tiefe:	1360 mm
Höhe:	2100 mm

Innenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	1200 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	1,44 m²
Kühlvolumen:	2,79 m³

Leistungsfähige Kühlzelle mit Paneelboden; Rastermaß 300 mm; Elementverbindung durch patentiertes Paneel-Verschlusssystem zur kältebrückenfreien Fixierung der Nut- und Federverbindung; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht; zusätzlich serienmäßige Lieferung von Silikonkartuschen zur Fugendichtung.
Bei Verwendung der Zelle im Freien muss eine Überdachung vorhanden sein.

Oberfläche:
Lebensmittelechte, hygienische und alterungsbeständige Polyester-Silikonschicht auf verzinktem Stahlblech; Versiegelung mittels fest verklebter Schutzfolie in RAL 9010;

Isolierung:
Polyurethan-Hartschaum; Isolierstärke 80 mm;
Isolierung der Tür 100 mm.

Boden:
Aus rutschfestem, grauem Kunststoff auf galvanisiertem 0,8 mm starkem Stahlblech; Unterschicht aus verzinkter Stahlplatte; Flächenlast 2000 kg/m².

Tür:
Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm; 2 extra starke Türscharniere, grau lackiert; Zentral-Sicherheitsverschluss aus korrosionsbeständigem Kunststoff; Euro-Zylinderschloss mit integrierter Innen-Notöffnung; ringsum laufende, leicht wechselbare Gummidichtung; Türanschlag wechselbar; Tür kann beliebig an jeder Zellenwand positioniert werden.

Hersteller:	NordCap
Typ:	NC 01

Sonderzubehör:
verstärkter Multiplex Zellenboden
verstärkter Edelstahl Zellenboden
Fußleiste, schwarz
Aufpreis für Tür 920 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für Doppelglastür anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für 2 Luken 620 x 840 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für zusätzliche Tür 700 mm
Aufpreis für zusätzliche Tür 920 mm
Aufpreis für 2 zusätzliche Luken 620 x 840 mm
Aufpreis für zusätzliche Glastür

Datalogger ECP 200 EXPERT DL 3