Tiefkühlzelle mit Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	1960 mm
Tiefe:	1660 mm
Höhe:	2140 mm

Innenmaße:
Breite:	1800 mm
Tiefe:	1500 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,70 m²
Kühlvolumen:	5,24 m³

Leistungsfähige Tiefkühlzelle mit Paneelboden; Rastermaß 300 mm; Elementverbindung durch patentiertes Paneel-Verschlusssystem zur kältebrückenfreien Fixierung der Nut- und Federverbindung; optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht; zusätzlich serienmäßige Lieferung von Silikonkartuschen zur Fugendichtung.
Bei Verwendung der Zelle im Freien muss eine Überdachung vorhanden sein.

Oberfläche:
Lebensmittelechte, hygienische und alterungsbeständige Polyester-Silikonschicht auf verzinktem Stahlblech; Versiegelung mittels fest verklebter Schutzfolie in RAL 9010;

Isolierung:
Polyurethan-Hartschaum; Isolierstärke 80 mm;
Isolierung der Tür 100 mm.

Boden:
Aus rutschfestem, grauem Kunststoff auf galvanisiertem 0,8 mm starkem Stahlblech; Unterschicht aus verzinkter Stahlplatte; Flächenlast 2000 kg/m²; inklusive Bodenbelüftungsbalken (40 x50 mm).

Tür:
Tür im lichten Maß von 700 x 1940 mm; integrierte und geschützte Türrahmenheizung, beheiztes Druckausgleichventil; 2 extra starke Türscharniere, grau lackiert; Zentral-Sicherheitsverschluss aus korrosionsbeständigem Kunststoff; Euro-Zylinderschloss mit integrierter Innen-Notöffnung; ringsum laufende, leicht wechselbare Gummidichtung; Türanschlag wechselbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	NC 07-TK

Sonderzubehör:
verstärkter Multiplex Zellenboden
verstärkter Edelstahl Zellenboden
Aufpreis für Tür (TK-Version) 920 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für 2 Luken (TK-Version) 620 x 840 mm anstatt Tür 700 x 1940 mm
Aufpreis für zusätzliche Tür (TK-Version) 700mm
Aufpreis für zusätzliche Tür (TK-Version)  920 mm
Aufpreis für zusätzliche 2 Luken (TK-Version) 620 x 840 mm

Datalogger ECP 200 EXPERT DL 3