Backwarenlagerfroster

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	1010 mm
Höhe:	2070 mm

Innenmaße:
Breite:	620 mm
Tiefe:	880 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1700 mm
Bruttoinhalt:	900 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-5 bis -30 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1800 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23 °C:	875 W
Wärmeabgabe:	1225 W

Umluft-Backwarenlagerfroster mit einer Volltür; passend für 20 Euronorm-Bleche oder -Behälter 600 x 800 mm oder 40 Stück 600 x 400 mm; außen und innen CNS AISI 304; 60 mm starke Energiespar-Isolierung aus FKW- und FCKW-freiem Cyclopentan-Hartschaum; selbstschließende Tür mit Griffleiste, Schloss und 90° Offen-Stellung; Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar; beschichteter Verdampfer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; höhenverstellbare Füße aus CNS (150/ 180 mm); sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit gerundeter Bodenwanne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BWLF 900-PLUS EN2

Sonderzubehör:
Paar Führungsschienen