Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	495 mm
Tiefe:	445 mm
Höhe:	1340 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	310 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-16 bis -25 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	680 W / 230 V
Energieverbrauch:	11,0 kWh/ 24h

Universal-Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung und Glastür; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm, Innenbeleuchtung.

Isolierung:
50 mm starke FKW- und FCKW-freie Energiespar-Isolierung.

Tür:
Selbstschließende Glastür mit Scheibenheizung und Aluminium-Türrahmen, Bügelgriff; Tür rechts angeschlagen, nicht wechselbar; leicht wechselbare Magnetdichtung.

Steuerung:
Thermostat außen in der Frontblende montiert; Digitalthermometer von außen sichtbar; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Serienzubehör:
5 Tragrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert
1 Bodenrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 407 G

Sonderzubehör:
Tragrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert
Bodenrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert