Weinkühl-/ Temperierschrank

Außenmaße:
Breite:	493 mm
Tiefe:	624 mm
Höhe:	830 mm

Temp.-Bereich:
im oberen Bereich:	+5 bis +10 °Cim unteren Bereich:	+10 bis +18 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	96 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,02 kWh/ 24h

Weintemperierschrank als Standmodell einsetzbar
Ausführung mit einer Glastür, Türanschlag wechselbar
Außenverkleidung in schwarz lackiert, Innenverkleidung schwarz plastifiziert 
Glastür mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, aufgesetztem Aluminium-Dekorrahmen und Aluminium-Griffleiste 
zwei elektronisch getrennt regalbare Temperaturzonen mit statischer Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr, sodass der Wein durch seinen Korken "atmen" und "leben" kann 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
sehr leiser und erschüterungsfreier Gerätelauf 
erschütterungsfreie Holzablageborde und Bodenrost je Türabteil in Serienausstattung (siehe Tabelle)
austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
hinten 2 Rollen und vorn 2 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	W 32 compact

Sonderzubehör:
Etagenthermometer, digital, aufsteckbar