Weinkühl-/ Temperierschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	611 mm
Höhe:	820 bis 890 mm

Temp.-Bereich:
im oberen Bereich:	+5 bis +10 °Cim unteren Bereich:	+10 bis +18 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	122 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,21 kWh/ 24h

Weintemperierschrank wahlweise als Standmodell oder auch voll einbaufähig einsetzbar 
Ausführung mit einer oder zwei Glastüren, Türanschlag wechselbar  
Außenverkleidung in schwarz lackiert, Innenverkleidung schwarz plastifiziert 
Glastür mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, aufgesetztem Aluminium-Dekorrahmen und Aluminium-Griffleiste 
zwei elektronisch getrennt regalbare Temperaturzonen mit statischer Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr, sodass der Wein durch seinen Korken "atmen" und "leben" kann 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar  
sehr leiser und erschüterungsfreier Gerätelauf 
erschütterungsfreie Holzablageborde und Bodenrost je Türabteil in Serienausstattung (siehe Tabelle) 
austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
hinten 2 Rollen und vorn 2 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	W 45 compact

Sonderzubehör:
Etagenthermometer, digital, aufsteckbar