Weinkühl-/ Temperierschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1850 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +22 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	200 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,63 kWh/ 24h

Weintemperierschrank wahlweise als Standmodell oder auch voll einbaufähig einsetzbar 
Ausführung mit einer Glastür, Türanschlag wechselbar 
Außenverkleidung in schwarz lackiert oder als Variante >>Silver<<, Innenverkleidung schwarz plastifiziert 
abschließbare Glastür mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, aufgesetztem Aluminium-Dekorrahmen und Aluminium-Griffleiste 
elektronisch getrennt regalbare Temperaturzone wahlweise als Monotemperatur oder Multitemperatur durch integrierte Heizelemente 
statische Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr, sodass der Wein durch seinen Korken "atmen" und "leben" kann 
sehr leiser und erschüterungsfreier Gerätelauf 
höhenverstellbare und erschütterungsfreie Holzablageborde in Serienausstattung (siehe Tabelle) 
austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
hinten 2 Rollen und vorn 2 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	W 185

Sonderzubehör:
Holzrost W 155/185
Präsentations-Holzrost W 155/185, neigbar
Etagenthermometer, digital, aufsteckbar