Tiefkühltisch, unterbaufähig

Außenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	660 mm
Höhe:	510 mm

bei geöffn. Tür:	1080 mm
bei geöffn. Schublade:	1280 mm
mit Füßen:	660 mm
Bruttoinhalt:	112 l

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-18 bis -22 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	675 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	265 W
Wärmeabgabe:	371 W

Unterbau-Tiefkühltisch mit Umluftkühlung; ohne Arbeitsplatte; 1-türig,; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen; Sichtseiten matt geschliffen; Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf; beschichteter Lamellenverdampfer; Frontrahmenheizung; Türabteil mit 2 höhenverstellbaren Auflageschienen und 1 Tragrost.

Isolierung:
Isolierung 60 mm starker Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW – frei. 

Tür:
Selbstschließende und nicht überstehende Tür (ab 95°-Stellung offen) mit leicht und ohne Werkzeug wechselbarer Magnetdichtung; CNS-Griffleisten.

Maschinenfach:
Maschinenfach rechts angeordnet; zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; Tauwasserschale unter dem Verdampfer; automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung; Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme.

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

Füße:
Wahlweise Sockel oder Stellfüße.

Serienzubehör:
1 Tragrost, GN 1/1, CNS
1 kippsichere CNS-Auflageschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	UTKE 1-51-1T

Sonderzubehör:
Tragrost, GN 1/1, CNS
kippsichere CNS-Auflageschienen
1 x Teleskopauszug anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 320 mm
ohne Stellfüße für Modell UBE/UBZ 1, 2, 3
1 Schloss je Klappe oder Tür
Stellfüße für Modell UBE/UBZ/UTKZ