Tiefkühltisch, unterbaufähig

Außenmaße:
Breite:	1900 mm
Tiefe:	660 mm
Höhe:	510 mm

bei geöffn. Tür:	1080 mm
bei geöffn. Schublade:	1280 mm
mit Füßen:	660 mm
Bruttoinhalt:	313 l

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-18 bis -22 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1285 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	400 W
Wärmeabgabe:	560 W

Unterbau-Tiefkühltisch mit Umluftkühlung; ohne Arbeitsplatte; 3-türig,; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen; Sichtseiten matt geschliffen; Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf; beschichteter Lamellenverdampfer; Frontrahmenheizung; je Türabteil mit 2 höhenverstellbaren Auflageschienen und 1 Tragrost.

Isolierung:
Isolierung 60 mm starker Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW – frei. 

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) mit leicht und ohne Werkzeug wechselbarer Magnetdichtung; CNS-Griffleisten.

Maschinenfach:
Maschinenfach rechts angeordnet; zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; Tauwasserschale unter dem Verdampfer; automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung; Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme.

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

Füße:
Wahlweise Sockel oder Stellfüße.

Serienzubehör:
3 Tragrost, GN 1/1, CNS
3 kippsichere CNS-Auflageschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	UTKE 3-51-3T

Sonderzubehör:
Stellfüße für Modell UBE/UBZ/UTKZ
kippsichere CNS-Auflageschienen
Tragrost, GN 1/1, CNS
1 x Teleskopauszug anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 320 mm
1 Schloss je Klappe oder Tür