Kontaktkühlplatte

Außenmaße:
Breite:	475 mm
Tiefe:	675 mm
Höhe:	57 mm

Ausstellfläche:	0,24 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +12 °C
Anschlusswert:	12 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	145 W
Wärmeabgabe:	203 W

Gekühlte Platte für eine Kontaktkühlung von Euro – Norm Blechen, bzw. deren Unterteilung; in zentralgekühlter Ausführung für den externen Anschluss an eine Kältemaschine; komplett aus CNS DIN 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen; Auslagefläche mit einem leichten Außenwulstrand zum Auffangen des anfallenden Kondenswassers; 4 Befestigungslaschen.
Isolierung:
50 mm Isolierung; Polyurethan - Druckschäumung, FCKW-frei.

Installationsanschluss:
Externer Kälteanschluss, Leitungen Durchmesser 8 mm nach unten herausgeführt.

Steuerung:
Steuerungskasten incl. elektronischer Regelung mit digitaler Temperaturanzeige.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KP-EN 1-Z

Sonderzubehör:
Expansionsventil R 134 a am Verdampfer montiert