Belegstation

Außenmaße:
Breite:	1130 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	860 mm

bei geöffn. Tür:	1170 mm
bei geöffn. Schublade:	1365 mm

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	440 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	370 W
Wärmeabgabe:	518 W

Steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung und schräggestelltem Ausschnitt für 2x GN-Schalen 1/1 längs bis 150 mm Höhe; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerech-ten Bestimmungen; Sichtseiten matt geschliffen; Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf im Boden; durchgehend verschweiß-ter Sockel aus CNS, 100 mm hoch; beschichteter Rückwandverdampfer; je Abteil 2 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze und 1 CNS-Tragrost GN 1/1; 50 mm starke Abdeckung aus CNS mit 350 mm tiefer Arbeitsfläche und schräg ge-stelltem Ausschnitt mit optimale Zwangsbelüftung zu den GN-Schalen; isolierter CNS-Klappdeckel.

Isolierung:
Isolierung 40 mm starker Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW – frei.

Türen:
Türen mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar.

Maschinenfach:
Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; automatische Abtauung und energiespa-rende Heißgasabtauung; Metallfilter zur einfachen Reinigung im Geschirrspüler.

Steuerung:
Steuerung elektronische Schalttafel mit Digital-thermometer und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter; 
Zentralgekühlte Ausführungen auf Anfrage liefer-bar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BLGE-2

Sonderzubehör:
Tragrost, GN 1/1, CNS
2 Vollauszüge anstelle der serienmäßigen Tür
1 Vollauszug 2/3 und eine Blende anstelle einer Tür
2 Vollauszüge 1/3 und eine Blende anstelle einer Tür
1 Schloss für Tür, Klappe oder Schublade ab Werk eingebaut (p. Stck.)
Rollengestell mit je 2 Lenkrollen (2 Satz pro Tisch erforderlich)
GN 1/1 - 150
GN 1/2 - 150
GN 1/3 - 150