Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	955 mm
Tiefe:	770 mm
Höhe:	1535 mm

Ausstellfläche:	1,73 m2

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	542 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	480 W
Wärmeabgabe:	672 W
Energieverbrauch:	7,00 kWh

Konditorei- und Snacktheke mit Tortenauszug, in steckerfertiger Ausführung; maximale Warenpräsentation durch 5-seitigen Glaseinblick; serienmäßig mit 3 tiefen Zwischenborden aus Sicherheitsglas; helle Warenausleuchtung waagerecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord geschützt montiert; innen und außen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt; alle Sichtseiten geschliffen; CNS-Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30 mm, Ausstattung mit Tortenschubladen passend für Euronorm-Bleche 600 x 400 mm; bedienungsseitig selbstschließende Schiebegläser aus Isolierglas; kundenseitig Panoramascheibe, welche servicefreundlich zum Reinigen nach vorne kippbar ist; Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, für Reinigungszwecke auch komplett demontierbar; automatische Abtauung; Verdampfereinheit extra beschichtet und für Reinigungszwecke hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen der Verdampfereinheit und Innenwanne möglich wird; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit regelbarer Lüfterdrehzahl für hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit, Lichtschalter, Digitalanzeige, Temperaturregelung und Abtauregelung.

Maschinenfach:
Kälteaggregat unterhalb angeordnet und bedienseitig zwangsbelüftet, für Servicezwecke leicht zugänglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GALANT II 95 M