Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	2390 mm
Tiefe:	870 mm
Höhe:	1200 mm

Innenmaße:
Breite:	1935 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	1070 mm

bei geöffn. Tür:	1510 mm
Bruttoinhalt:	1710 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +15 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	800 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -15 °C:	485 W
Wärmeabgabe:	679 W
Energieverbrauch:	7,3 kWh

Abfallkühler in steckerfertiger Ausführung, Ausstattung mit 3 Türen und 3 Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 
3 Mülltonnen á 240 l; innen uns außen aus CNS DIN 1.4301 mit glatten Innenflächen, Sichtseiten matt geschliffen; korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer; genaue Positionierung der Mülltonne durch die Mülltonnenarretierung; vorgezogene Decke zum Schutz der Türen und Türdichtungen; Gerätereinigung mit Hochdruckreiniger möglich.

Isolierung:
40 mm starker Polyurethan Hartschaum.

Maschinenfach:
Maschinenfach links; leistungsstarke Kühlmaschine mit hoher Luftfeuchtigkeit zur garantierten Abkühlung auf bis zu +2°C; automatische Abtauung.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Spritzwasserschutz.

Hersteller:	NordCap
Typ:	AFK 240-3

Sonderzubehör:
1 Schloss für Tür, Klappe oder Schublade ab Werk eingebaut (p. Stck.)

Winterschaltung / Sumpfheizung