Konditorei- und Snacktheke

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1390 mm

Breite:	295 mm
Ausstellfläche:	1,00 m²

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +7 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 85 %
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	423 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	400 W
Wärmeabgabe:	560 W
Energieverbrauch:	4,87 kWh/ 24h

Umluft-Konditorei- und Snacktheke, steckerfertig; Glasaufbau allseitig aus Isolierglas; kundenseitige Panoramascheibe abnehmbar; bedienseitig Flügeltüren und 1 Vollauszug für 1,5 EN-Bleche; außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30; umlaufender Einhängerand; höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG-Sicherheitsglas, Innenbeleuchtung je Etage waagerecht und geschützt angeordnet, Standardfarbe weiß; 

Isolierung:
Polyurethan-Hartschaum, druckgeschäumt.

Kältesystem:
Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht zugänglich; großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer zum Reinigen hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, dadurch gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause möglich.

Steuerung:
Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein- und Ausschalter, vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
Das Display ist für die Montage in der Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung)

Hersteller:	NordCap
Typ:	CAKE R-80-139

Sonderzubehör:
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
Papierhalter für Typ 80
Ablagebord für Typ 80
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Messerabstreifer, beheizt
Messerabstreifer, unbeheizt
Snackwellen EURO 1
Snackwellen EURO 1/2