Flaschenkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1400 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	2100 mm

Ausstellfläche:	2,60 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+6 bis +15 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1950 W
Wärmeabgabe:	2730 W

Flaschenkühlregal mit Umluftkühlung; in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; außen und innen aus CNS DIN 1.430, Sichtseiten geschliffen; bedienungsseitig Drehtüren mit Isolierverglasung, Türrahmenheizung und gelochten Luftführungen aus Acrylglas; kundenseitig offen, mit abschließbarem elektrischem Rollo für den Nachtbetrieb; wahlweise mit 3 schräg oder gerade positionierten CNS-Zwischenböden, gelocht, inklusive Flaschenführungen und Preisschildleiste; blendfreie Beleuchtung senkrecht in den Seitenwänden angeordnet; automatische Abtauung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; beleuchtete Licht- und Hauptschalter, Auf-/ Abschalter für Nachtrollo; 40 mm starke Polyurethan-Hartschaumisolierung; Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer in der Bodenwanne montiert;&nbsp;&nbsp; vorinstalliertes Expansionsventil R 404 a, Leitungen in das Installationsfach geführt. Bauseitig ist ein&nbsp;Tauwasserablauf erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKR-Z 140

Sonderzubehör:
Sonderausführung FKRE + Z 80-RG - Minderpreis
Sonderausführung FKRE + Z 100-RG - Minderpreis
Sonderausführung FKRE + Z 140-RG - Minderpreis