Einbau-Panoramavitrine

Außenmaße:
Breite:	1450 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	530/630 mm

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	2300 W / 230 V

Einbau-Panorama-Wärmevitrine mit Halogenwärmebrücken und Wärmeplatten zum Absenken in eine Ausgabe; 53 cm hoher Glasaufbau; für trockene Wärme; außen und innen Chromnickelstahl DIN 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen; umlaufender Einhängerand; kundenseitig gebogene, abnehmbare Panoramaglasscheibe; bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas – ohne Bodenschiene; Seitenscheiben aus Sicherheitsglas; Halogenwärmebrücken (WB) mit Leuchten pro Ausstellungsflächen, die Halogenwärmelampen halten die Speisen schonend warm und geben diesen ein appetitanregendes Licht in Helligkeit und Farbe, Stärke der Wärmestrahler über einen Potentiometer in der Bedienungsblende regelbar.

Wärmebrücke: Quarz Infrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche in langwelliger Ausführung sorgen für gleichmäßige Wärme und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur. Die zusätzlichen Halogenleuchten geben den
Speisen ein appetitanregendes Licht in Helligkeit und Farbe.

Ausstellfläche (HP) aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit stufenlos regelbarer Temperatureinstellung, digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt; inklusive Hauptschalter.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WT G-4/1-53 S

Sonderzubehör:
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
Schiebegläser in verspiegelter Ausführung