Einbau-Panoramavitrine (warme Version)

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	870/970 mm

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	- W / 230 V

Einbau-Panorama-Wärmevitrine mit Halogenwärmebrücken und Wärmeplatten zum Absenken in eine Ausgabe; 87 cm hoher Glasaufbau; für trockene Wärme; außen und innen Chromnickelstahl DIN 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen; umlaufender Einhängerand; kundenseitig gebogene, abnehmbare Panoramaglasscheibe; bedienungsseitig offen; Seitenscheiben aus Sicherheitsglas.

Wärmebrücke: Quarz Infrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche in langwelliger Ausführung sorgen für gleichmäßige Wärme und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur. Die zusätzlichen Halogenleuchten geben den
Speisen ein appetitanregendes Licht in Helligkeit und Farbe.

Warmhalteplatten (HP), bzw. Ausstellfläche und Zwischenborde (2) aus gehärtetem Glas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit stufenlos regelbarer Temperatureinstellung, digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt; inklusive Hauptschalter.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WT G-2/1-87

Sonderzubehör:
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
Schiebegläser in verspiegelter Ausführung