Außenmaße:
Breite:	270 mm
Tiefe:	110 mm
Höhe:	115 mm

Edelstahl-Einbau-Portioniererspüle mit regelbarem Wasserdurchlauf, Standrohr und robuster Kunststoff-Abklopfkante. Wasserzulauf 8 mm CU-Rohr mit Quetschverschraubung; Wasserablauf über ¾“ Schlauch oder Geschirrspüler-Ablaufschlauch.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Portionierspüle, einbaufähig, Edelstahl