Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	555 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	930 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1340 mm
Bruttoinhalt:	390 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +15 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -15 °C:	300 W
Wärmeabgabe:	420 W

Abfallkühler in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage, Aus-stattung mit 1 Tür und 1 Einfüllöffnung zur Auf-nahme von 1 Mülltonne á 120 l; innen uns außen aus CNS DIN 1.4301 mit glatten Innenflächen, Sichtseiten matt geschliffen; korrosionsbeständi-ger CNS-Plattenverdampfer mit vorinstalliertem E-Ventil R 134 a; genaue Positionierung der Müll-tonne durch die Mülltonnenarretierung; vorgezoge-ne Decke zum Schutz der Türen und Türdichtun-gen; Gerätereinigung mit Hochdruckreiniger mög-lich.

Isolierung:
40 mm Polyurethan Hartschaum.

Installationsfach:
Installationsfach links; Installationsleitung links in das Installationsfach geführt; Bohrung Ø 35 mm für bauseitigen Tauwasseranschluss; elekt-rische Verdrahtung bis zur Klemmdose; beleuchte-ter Hauptschalter im Installationsfach.

Hersteller:	NordCap
Typ:	AKZ 120-1 Z

Sonderzubehör:
1 Schloss für Tür oder Schublade
Winterschaltung / Sumpfheizung