Belegstation

Außenmaße:
Breite:	1660 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	750 mm

Innenmaße:
Höhe:	600 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Tiefe bei geöffn. Schublade:	1365 mm

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	-2 bis +5 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Anschlusswert:	125 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	370 W
Wärmeabgabe:	518 W

Serienzubehör:
3 Tragrost, GN 1/1, CNS

Hersteller:	NordCap
Typ:	BLGZ 700-3, zentralgekühlt

Sonderzubehör:
Vollauszüge 1/2 + 1/2 / Korpus 700 mm
Blende und Vollauszug 2/3 / Korpus 700 mm
Blende und Vollauszüge 1/3 + 1/3 / Korpus 700 mm
Klappdeckel mit Plexiglaseinsatz
Polyhygienschneidbrett
Sockel von 25 bis 100 mm Höhe, per lfm
Sockel von 100 bis 150 mm Höhe, per lfm
Stellfüße, 4 Stück, hövenverstellbar 85/200 mm
Rollensatz, 2 Lenk- und 2 Fixierrollen
1 Schloss je Klappe oder Tür
Quersteg zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes, 325 mm
kippsichere CNS-Auflageschienen
Tragrost, GN 1/1, CNS