Belegstation

Außenmaße:
Breite:	1380 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1160 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1088 mm
Bruttoinhalt:	386 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	245 g
Anschlusswert:	240 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	196 W
Wärmeabgabe:	274,4 W

steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung, passend für GN 1/1 
Ausführung mit Granitplatte und CNS-Toppingaufsatz und Ausschnitt für Bestückung mit 8 GN-Behältern 1/6-150
drei Türen, je Türabteil ein Paar kippsichere CNS-Auflageschienen und ein Tragrost GN 1/1Klappdeckel ideal als Ablage nutzbar 
Türen mit Magnetdichtungen, Tür-Offenstellung bei 95°
eingeschäumter Rückwandverdampfer 
komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt 
Hygieneausführung mit abgerundeten Innenecken und gerundeten Kanten 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
höhenverstellbare Füße

Serienzubehör:
3 Tragrost, rilsaniert
3 Paar kippsichere CNS-Auflageschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	SLCT 4 CNS-Toppingaufsatz

Sonderzubehör:
GN 1/6 - 65
GN 1/6 - 100
GN 1/6 - 150
GN 1/6 - Deckel
GN 1/6 - Deckel