Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	1465 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	1385 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	980 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1408 mm

Fasskühler in Segmentbauweise für 3 Fässer 50 l KEG-DIN oder KEG-EURO in Reihe gestellt oder 6 Fässer 30 l KEG-DIN oder KEG-EURO in Reihe gestapelt; von innen und außen zu bedienende Hakenverschlüsse aus Polystyren (PS)/ Polyacetat (POM) zur schnellen und einfachen Montage; Gehäuse innen und außen aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert; 
Deckel mit vorgestanztem Loch zur Durchführung der Bierleitungen.

Isolierung:
40 mm starke Polyurethan-Hartschaum-Isolierung, FKW- und FCKW-frei.

Türen/Boden:
2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde; Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten. 

Füße:
4 von innen zu verstellende Füße

Hinweis: Ohne Maschinenaufsatz!

Hersteller:	NordCap
Typ:	FK 3-R-XL PLUS