Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1980 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1545 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1170 mm
Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-13 bis -23 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	190 g
Anschlusswert:	570 W / 230 V
Energieverbrauch:	12,5 kWh/ 24h

Universal-Gewerbetiefkühlschrank mit stiller Kühlung und einer Glastür mit Aluminiumrahmen, Türanschlag nicht wechselbar; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß; Tür mit Scheibenheizung, robuster Metall-Griffleiste, Schloss und heller Innenbeleuchtung, separat schaltbar; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol; Serienausstattung mit 7 fest fixierten Verdampferrosten B: 460 x T: 400 mm mit jeweils 210 mm Abstand, jeweils bis zu 30 kg belastbar; 40 mm starke FKW- und FCKW-freie Energiespar-Isolierung; stufenlos einstellbare Innentemperatur über Thermostat an der oberen Außenblende; Thermometer; manuelle Abtauung mit Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss; 2 justierbare Stellfüße vorn und feststehende 35 mm Rollen hinten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 300 G-CP