Nuggeteisbereiter

Außenmaße:
Breite:	538 mm
Tiefe:	663 mm
Höhe:	650 mm

Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	750 g
Anschlusswert:	1200 W / 230 V
Energieverbrauch:	26,0 kWh/ 24h

Steckerfertiger Flockeneisbereiter; Produktion von Flocken- bzw. Brucheis mit einer Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, schüttfähig und hygienisch einwandfrei; Kältemaschine mit luftgekühltem Verflüssiger; vollautomatische Produktionssteuerung; Zylindrischer Spezialverdampfer; Außenverkleidung aus Edelstahl DIN 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz; alle Geräteteile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus lebensmittelechten Werkstoffen; patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung.

Leistung:
320 kg Flockeneis in 24 Std.

Bevorratung:
Über separat zu bestellenden Vorratsbehälter 
(R 155/150 kg oder R 250/230 kg).

Serienzubehör:
1 Ablaufschlauch

Hersteller:	NordCap
Typ:	SNM 300

Sonderzubehör:
Behälterabdeckung RP 155

Behälterabdeckung RP 250