Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	824 mm
Tiefe:	630 mm
Höhe:	1247 mm

Bruttoinhalt:	218 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-16 bis -18 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	460 g
Anschlusswert:	850 W / 230 V
Energieverbrauch:	6,3 kWh/ 24h

Steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung; Außenverkleidung aus hellgelb plastifiziertem Stahlblech mit blau abgesetztem Unterbau und oberem Kunststoffrahmen in blau; temperierte, gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas; bedienseitig schwenkbare, gerade Plexiglasabdeckung; helle Innenbeleuchtung mit Splitterschutz ,direkt in Höhe über den Eisschalen angeordnet; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; automatische Heißgasabtauung; extra hohe Innenwanne für bis zu 8 Eisschalen (5 Liter / 360 x 165 x 120 mm) mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage oder 4 Eisschalen bis 240 mm Höhe in einfacher Auslage; Energiesparisolierung mit 60 mm starker Polyurethan-Isolierung, FKW und FCKW-frei; Doppellenkrollen, gebremst; entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+ bis 35 °C Umgebungstemperatur.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Fiji 4

Sonderzubehör:
Waffelhalter
Eisschalenhalter (nur 4,75 Ltr.) für Modell 4

Prallscheibe für verbesserte Luftführung in Auslage, Modell 4