Temperatur-Alarmsignalisierer

Elektronischer Temperatur-Grenzsignalgeber. Die äußerst kompakte Gehäusegröße ermöglicht einen vielfältigen Einsatz, speziell bei beschränkten Platzverhältnissen. Die Vorwahl der vorgesehenen Grenztemperatur erfolgt über ein seitlich einstellbares Potentiometer. Der Grenzsignalgeber ist mit einer Zeitverzögerung ausgestattet, die ebenfalls gehäuseseitig von 1-16 Min. eingestellt werden kann. Damit ist gewährleistet, dass nicht bereits bei einer kurzzeitigen Temperaturüberschreitung der Alarm ausgelöst wird. Im Alarmfall erfolgt die akustische Anzeige durch einen integrierten elektronischen Summer. Dieser Alarmton kann mittels einer Drucktaste, die auf der Vorderseite des Gehäuses angebracht ist, gestoppt werden. Die optische Anzeige der Temperaturüberschreitung wird durch eine blinkende LED weiter aufrecht erhalten, bis die Fehlerursache behoben ist.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EWSA 80/A