Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2520 mm
Tiefe:	690 mm
Höhe:	1295 mm

Ausstellfläche:	2,43 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1697 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	2990 W
Wärmeabgabe:	4186 W
Energieverbrauch:	30,9 kWh/ 24h

Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung 
anbaufähig 
großflächige Panorama-Seitenteile aus Plexiglas 
serienmäßig inkl. 2 Regalauslagen, 200/350 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung (0°, 10°, 20°) verstellbar, 1 Bodenauslage, 425 mm tief 
Preisschiene, 39 mm, je Regalauslage 
helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß, RAL 9003, Sockelfarbe in schwarz, RAL 9005. Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 9005 (schwarz), 1023 (gelb), 3000 (rot), 5010 (blau), 6029 (grün) lieferbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	Atlanta 10 RDA 250

Sonderzubehör:
Etagenbeleuchtung T5 "Pentura Mini", per Stück
Spezialbeleuchtung für Fleich oder Kuchen, per Stück
Stoßleiste, RDA, per Meter
manuelles Nachtrollo, 1,25/2,5