Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	620 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1895 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1100 mm
Bruttoinhalt:	360 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	75 %
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	540 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,0 kWh/ 24h

Steckerfertige Panorama-Kühlvitrine; Umluftkühlung; Innenraum mit Drehgestell, mit 6 runden fixierten Glastabletts, Durchmesser 452 mm, welches sich bei geöffneter Tür einfach stoppen lässt, ohne den Antriebsmotor zu beschädigen. Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum; automatische Abtauung; helle Warenausleuchtung durch gekreuzte Anordnung der zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar; Konstruktion aus silber lackiertem Aluminium gefertigt, Profile isoliert; Innenverkleidung aus Kunststoff. 

Tür:
Tür mit Magnetdichtung und Türgriff aus Aluminium.

Maschinenfach:
Maschinenfach unten, geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressoren.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Füße:
4 Lenkrollen, die vorderen sind gebremst.

Hersteller:	NordCap
Typ:	PS 350 R

Sonderzubehör:
werksseitig montiertes Schloss