Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	795 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	665 mm
Höhe:	1440 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1474 mm
Bruttoinhalt:	650 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	290 g
Anschlusswert:	800 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23,3 °C:	980 W
Wärmeabgabe:	1372 W
Energieverbrauch:	16,5 kWh/ 24h

Umluft Gewerbetiefkühlschrank mit einer Glastür; steckerfertig; außen und innen CNS DIN 1.4301; gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken und tiefgezogenem Boden; Innenbeleuchtung.
Das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1 Behältern geeignet.

Isolierung:
Isolierung FKW- und FCKW – freier Cyclopentan-Hartschaum; in Seiten, Dach und Boden 75 mm, in der Rückseite 55 mm stark.

Tür:
Selbstschließende Glastür mit Edelstahlrahmen, Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Maschinenfach oben; leicht herausnehmbares Kälteaggregat; Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

Füße:
Höhenverstellbare Füße aus CNS (150/ 200mm).

Serienzubehör:
5 Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
5 Tragrost, Gastronorm 2/1, grau rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 701-G CNS

Sonderzubehör:
Tragrost, Gastronorm 2/1, grau rilsaniert
Tragrost GN 2/1, CNS
Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
Pedaltüröffner
Türanschlag links, ab Werk Mercatus
RS 485 - Schnittstellen-Kit "IR33"
Drucker für HACCP-Basisversion