Tiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1234 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	730 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	543 mm

bei geöffn. Tür:	1101 mm
Bruttoinhalt:	265 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	160 g
Anschlusswert:	520 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -23,3 °C:	910 W
Wärmeabgabe:	1274 W
Energieverbrauch:	11 kWh

Steckerfertiger Tiefkühltisch mit Umluftkühlung; mit 2 Türen; außen und innen CNS DIN 1.4301, gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen; 50 mm schalldämmende Arbeitsplatte aus CNS, leicht demontierbar; Sichtseiten matt geschliffen; eingeschäumter Verdampfer; Innenraum nach HACCP - Norm gefertigt mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe; je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert; sockelfähig.

Isolierung:
50 mm starker und energiesparender Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; gefertigt nach DIN-, VDE- und CE gerechten Bestimmungen.

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) mit leicht und ohne Werkzeug wechselbarer Magnetdichtung; CNS-Griffleisten. 

Maschinenfach:
Links angeordnetes Maschinenfach, servicefreundlich durch lange Anschlusskabel; Aggregat zu Wartungszwecken herausziehbar.

Steuerung:
Elektronische Schalttafel mit Digitalthermometer und beleuchtetem Ein- und Ausschalter; kompatibel zur RS 485 Schnittstelle; automatische Heißgasabtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung.

Füße:
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (+60 / -10 mm)

Serienzubehör:
2 Tragrost GN 1/1, grau

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLM-TK 2-7001

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
2 Edelstahlroste für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
1 Edelstahlstellage für Concept Line Kühl- und Tiefkühltische
Arbeitplatte mit Aufkantung für 2-türige steckerfertige Tiefkühltische
Kit wechselbarer Türanschlag für Tiefkühltische
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse
Schnittstellen-Kit "RS 485" für 1 Gerät mit Digital-Steuerung
Drucker für HACCP-Basisversion
Schnittstellen-Kit "ir33"