Weinklimaschrank

Außenmaße:
Breite:	597 mm
Tiefe:	586 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	510 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	680 mm

bei geöffn. Tür:	1160 mm
Bruttoinhalt:	153 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +20 °C
Kältemittel:	R 600 a
Energieverbrauch:	0,5 kWh

Weinklimaschrank der GrandCru-Reihe, Version Tinto;&nbsp;Glastürversion mit UV-geschützter und doppelt getönter Isolierverglasung, ausgestattet mit elegantem   Stangengriff,&nbsp;Kindersicherung und Türalarm; Türanschlag rechts, wechselbar; hochwertigesSwingLine-Design mit Außenverkleidung&nbsp;im Farton Tinto; Innenausstattung mit 3 vibrationsfreien,&nbsp;höhenverstellbaren und ausziehbaren&nbsp;Flaschenborden aus naturbelassenem Holz;&nbsp;Bodenablage mit Vertiefungen&nbsp;zur Flaschenlagerung; Rückwandverdampfer im Edelstahl-Traubendesign abgedeckt;&nbsp; separat schaltbare Innenbeleuchtung; schwingungsfrei gelagerte&nbsp;Kompressoren und Ventilatoren; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter;&nbsp;elektronische Steuerung mit&nbsp;1 einstellbaren Temperaturbereich;&nbsp;digitale Temperaturanzeige von außen einsehbar; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; 2 Griffmulden an der Geräterückseite als Transporthilfe; Stellfüße vorn.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WK 1853

Sonderzubehör:
Aktivkohlefilter
Lavagestein
Holzklappbord (zusätzliches)
Holzauszugsbord