Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1600 mm
Tiefe:	1148 mm
Höhe:	1353 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-14 bis -16 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -37 °C:	1155 W
Wärmeabgabe:	1617 W

Zentralgekühlte Eisvitrine mit Umluftkühlung für den Anschluss an einen externen, semihermetischem Kompressor, wahlweise mit Luftkühlung oder mit gemischter Luft-Wasserkühlung (Sonderzubehör); Grundausstattung ohne Frontdekor, inkl. Seitenpaneele aus grauem Polyurethan; Unterbau aus plastifiziertem Stahlblech; anbaufähig mit internen und externen Ecken (45° und 22,5°); gebogene, hochklappbare Frontscheibe mit hydraulischem Kolben; Frontverglasung aus temperiertem Sicherheitsglas mit patentiertem Antikondensationssystem; Bedienseite mit Nachtrollo; Innenbeleuchtung; Digitalthermometer; Verdrahtung bis zum Schaltkasten, welcher auf Grund der Steuerungsmechanismen zwingend mit dem Schaltpaneel
(Sonderzubehör) verbunden werden muss; Kontrollsystem; automatische Abtauung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.), dadurch Reduzierung der Temperaturänderungen des Eises auch in schwierigen, klimatischen Bedingungen; Ventilationssystem mit doppeltem Verdampfer zur Gewährleistung einer optimal einheitlichen Temperatur; extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage; schräge Ausstellungsfläche für eine optimale Warenpräsentation; mit „EWS (Easy Washing System) – System“: leichte Reinigung der Wanne durch praktisches Klappsystem der Ventilatorträger, das einen leichten Zugang zu allen Punkten der Wanne ermöglicht; entwickelt und getestet für Klimaklasse 4.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FOCUS E 18 EXC

Sonderzubehör:
Waffelhalter
Portionierspüle mit CNS-Einsatz und Wasserhahn rechts
Portionierspüle mit CNS-Einsatz und Wasserhahn links
Satz Rollen (4 Stück), davon 2 feststellbar
Eissorten Schilderset für FOCUS/VENUS E 12
Eissorten Schilderset für FOCUS/VENUS E 16
Eissorten Schilderset für FOCUS/VENUS E 18
Eissorten Schilderset für FOCUS/VENUS E 20
Eissorten Schilderset für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12
digitale Eissortenanzeige über elektronische Regelung für FOCUS/VENUS E 12
digitale Eissortenanzeige über elektronische Regelung für FOCUS/VENUS E 16
digitale Eissortenanzeige über elektronische Regelung für FOCUS/VENUS E 18
digitale Eissortenanzeige über elektronische Regelung für FOCUS/VENUS E 20
digitale Eissortenanzeige über elektronische Regelung für FOCUS/VENUS E 24/12+12
Frontpaneel PF1 für FOCUS/VENUS E 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 für FOCUS/VENUS E 16, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 16, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 für FOCUS/VENUS E 18, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 18, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 für FOCUS/VENUS E 20, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 20, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF1 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 für FOCUS/VENUS E 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 für FOCUS/VENUS E 16, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 16, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 für FOCUS/VENUS E 18, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 18, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 für FOCUS/VENUS E 20, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 20, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF2 (beleuchtet) für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12, lose beigelegt

Frontpaneel PF3 für FOCUS/VENUS E 12, lose beigelegt
Frontpaneel PF3 für FOCUS/VENUS E 16, lose beigelegt
Frontpaneel PF3 für FOCUS/VENUS E 18, lose beigelegt
Frontpaneel PF3 für FOCUS/VENUS E 20, lose beigelegt
Frontpaneel PF3 für FOCUS/VENUS E 24 und 12 + 12, lose beigelegt
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 12 EXC (zwingend erforderli
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 16 EXC (zwingend erforderli
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 18 EXC (zwingend erforderli
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 20 EXC (zwingend erforderli
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 24 EXC (zwingend erforderli
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für FOCUS E 12 + 12 EXC (zwingend erfor
Kältemaschinen der Serie FOCUS E-EXC für Strecken über 20 Mtr. auf Anfrage
wassergekühlte Kältemaschinen für Serie FOCUS E-EXC auf Anfrage
Schaltpaneel für FOCUS/VENUS E 12 EXC (zwingend erforderlich)
Schaltpaneel für FOCUS/VENUS E 16 und 18 EXC (zwingend erforderlich)
Schaltpaneel für FOCUS/VENUS E 20 und 24 und 12 + 12 EXC (zwingend erforderlich)
Edelstahl-Eisschale 5,00 Ltr. (360 x 165 x 120 mm)
Edelstahl-Eisschale 7,00 Ltr. (360 x 165 x 150 mm)
Edelstahl-Eisschale 5,00 Ltr. (360 x 250 x 80 mm)
Edelstahl-Eisschale 10,00 Ltr. (360 x 250 x 120 mm)
Edelstahl-Eisschale 12,00 Ltr. (360 x 250 x 150 mm)