Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	2060 mm

Innenmaße:
Breite:	350 mm
Tiefe:	550 mm
Höhe:	1300 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1150 mm
Tiefe bei geöffn. Schublade:	1300 mm
Bruttoinhalt:	280 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	75 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	350 g
Anschlusswert:	166 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	252 W
Wärmeabgabe:	352,8 W
Energieverbrauch:	1,86 kWh/ 24h

Umluft-Gewerbekühlschrank, steckerfertig, mit einer Volltür und 3 Schubladen (Vollauszüge); außen und innen komplett aus CNS; Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit abge-rundeten Ecken; Aufnahme von Behältern GN 1/1.
 
Isolierung: 
Bis zu 75 mm FKW- und FCKW-freier PUR-Hartschaum.

Tür:
Selbstschließende Tür mit Griffleiste; ab 90° feststehend; Türanschlag rechts, ab Werk wechselbar; Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar.

Maschinenfach:
Maschinenfach oben; wartungsfreundliches Kälteaggregat; Innenraumverdampfer.

Steuerung:
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige;
automatische Tauwasserverdunstung untergebaut.

Füße:
Höhenverstellbare Füße; Gerät ist nicht sockelfähig.

Serienzubehör:
1 
1 Tragrost GN 1/1, grau

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 280-3 SL CNS

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau

Türanschlag links, ab Werk Mercatus