Backwarentiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1178 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	850 mm

Bruttoinhalt:	408 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Kälteleistung bei VT -30 °C:	424 W
Wärmeabgabe:	593,6 W

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Schubladenkits sind für die Tiefkühltische nicht möglich.
Umluftkühlung, Temperaturbereich: -15 bis -20 °C 
innen und außen aus Chrimnickelstahl DIN 1.4301 
leichte Reinigung + optimale Hygiene durch gerundete Innenkanten und herausnehmbare CNS-Stellage 
8 Paar CNS-Auflageschienen je Türabteil 
50 mm starke Energiesparisolierung 
selbstschließende Türen mit 4-seitiger Magnetdichtung 
selbstätige Offenstellung der Türen bei 100° 
Türanschlag mittels Kit wechselbar 
justierbare CNS-Stellfüße (150-200 mm) 
Heißgasabtauung

Serienzubehör:
16 Auflageschiene rechts
16 Auflageschiene links

Hersteller:	NordCap
Typ:	BTKT-O 2-800

Sonderzubehör:
Arbeitsplatte 1420
Arbeitsplatte 1420 AK
Schubladensatz 2 x 1/2 NH 240
Auflageschiene rechts
Auflageschiene links
Euronorm Behälter 400 x 600 x 70
Tragrost 400 x 600 mm
Satz Laufrollen
Kit zum Wechsel des Türanschlags