Einbau-Panoramavitrine (gekühlte Version)

Außenmaße:
Breite:	1450 mm
Tiefe:	770 mm
Höhe:	700/1390 mm

Ausstellfläche:	2,19 m2

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +12 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 85 %
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	770 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1615 W
Wärmeabgabe:	2261 W
Energieverbrauch:	12,90 kWh

Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem und 70 cm hohem eckigem Glasaufbau und extra tiefer Innenwanne; in steckerfertiger; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen; 3-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen; Seitenscheibe aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 2 für GN 1/1 geeignete Glaszwischenborde; Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord montiert; automatischer Heißgasabtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder (Tauwasserschale aus dem Sonderzubehör); regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungs-Ausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/ Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront. 

Isolierung: 
Polyurethan FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Maschinenfach:
Steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat, für Servicezwecke leicht herausnehmbar.

Steuerung:
Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlzahlregler.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HCO-4/1-70-E

Sonderzubehör:
elektrische Tauwasserverdunstung
Tauwasserschale für ca. 12 Liter
Spuckschutz für Zwischenglasetagen, p. lfm.
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
elektrisches Nachtrollo, abschließbar
ohne Steuerung und Drehzahlregler, Minderpreis