Labor-Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1705 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	865 mm

Innenmaße:
Breite:	1500 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	680 mm

Bruttoinhalt:	438 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-25 bis -45 °C
Kältemittel:	R 290 a
Füllmenge:	220 g
Anschlusswert:	158 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	240 W
Wärmeabgabe:	336 W
Energieverbrauch:	8,33 kWh/ 24h

Steckerfertige Labor-Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel; 100 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; Schloss im Handgriff; Digitalthermometer; elektronisches Thermostat und Tauwasserablauf.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EL 51 LT

Sonderzubehör:
Korb, kunststoffbeschichtet
Rollensatz (4 Stück)