Energiespar Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	1700 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	860 mm

Innenmaße:
Breite:	1500 mm
Höhe:	450 mm

Bruttoinhalt:	438 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -28 °C
Kältemittel:	R 600 a
Anschlusswert:	158 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,81 kWh/ 24h

Steckerfertige Gewerbe-Energiespar-Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel; Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Alublech; 100 mm Energiespar-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; Klappdeckel mit Schloss im Handgriff und Innenbeleuchtung; abnehmbare Trennwand; übersichtliche beleuchtete Bedienungsschalter; stufenlos regelbares Thermostat und Tauwasserablauf.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EL 51 XLE

Sonderzubehör:
Korb, kunststoffbeschichtet
Rollensatz (4 Stück)