Speisenausgabe

Außenmaße:
Breite:	1070 mm
Tiefe:	934 mm
Höhe:	600 mm

Anschlusswert:	20 W / 230 V

Auftisch-Speisenausgabeeinheit BRUNCH TOP NE 1070; steckerfertig neutraler Ausstellfläche in beige; 2 x GN 1/1 Ausführung; Korpus kirschbaumfarben gebeizt; Aufbau mit Aluminiumelementen kombiniert, kundenseitig geschlossen; oberere Hartglasablage in einteiliger Ausführung; bedienseitig Arbeitsfläche aus abriebbeständigen und leicht abwaschbaren Material; bedienseitige Klappe aus Plexiglas; separat schaltbare Beleuchtung unter der oberen Ablage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Brunch Top NE 1070