Speisenausgabe Serie CITY LINE

Außenmaße:
Breite:	1470 mm
Tiefe:	970 mm
Höhe:	1270 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	470 W / 230 V

Speisenausgabeeinheit CITY LINE - New York 1400 PRF; steckerfertig mit stiller Kühlung;  Verblendungen und obere Einheit in Beige, Seitendekor und Kanten der Tablettrutschen in Farbton Wenge (dunkelbraun); integrierte Kühlwanne in Aufteilung 4 x Gastronorm 1/1; beidseitig offene Warenpräsentation in Schalen oder GN-Behältern (nicht im Lieferumfang enthalten); oberer Hustenschutz, bzw. Hartglasablage in einteiliger, 570 mm tiefer Ausführung; beidseitig fest montierte Tablettrutschen, abriebbeständig und leicht abwaschbar; berohrte Innenwanne aus Edelstahl DIN 1.4301 gefertigt, in einem Stück tiefgezogen; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ablassventil, automatische Abtauung, Tauwasserschale und Beleuchtung unter der Ablage; 4 Stellfüße zum justieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	New York 1400 PRF

Sonderzubehör:
offener Unterbau/Ablagefläche für CITY LINE Modelle
Schubladenkit (1) für CITY LINE Modelle 1400
Rollensatz, 2 Stück ohne Feststeller
Rollensatz, 2 Stück mit Feststeller
Seitendekor und Kanten der Tablettrutschen im Dekor Natur
Sonderlackierung in RAL-Farbton