Speisenausgabe Serie CITY LINE

Außenmaße:
Breite:	2120 mm
Tiefe:	970 mm
Höhe:	1270 mm

Temp.-Bereich:
:	+20 bis +100 °C
Anschlusswert:	858 W / 230 V

Speisenausgabeeinheit CITY LINE - New York 1400 PC/NE; steckerfertig; 6 x GN 1/1 in Aufteilung 1 Element heiße Platte links angeordnet und rechts auslaufend Neutralfläche;  Verblendungen und obere Einheit in Beige, Seitendekor und Kanten der Tablettrutschen in Farbton Wenge (dunkelbraun); beidseitig offene Warenpräsentation in Schalen oder GN-Behältern (nicht im Lieferumfang enthalten); oberer Hustenschutz, bzw. Hartglasablage in einteiliger, 570 mm tiefer Ausführung; beidseitig fest montierte Tablettrutschen, abriebbeständig und leicht abwaschbar; heiße Platten mit beheizbarer Glasfläche von +20 bis +100°C; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Beleuchtung unter der Ablage; 4 Stellfüße zum justieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	New York 2000 PC/NE

Sonderzubehör:
offener Unterbau/Ablagefläche für CITY LINE Modelle
Schubladenkit (2) für CITY LINE Modelle 2000
Rollensatz, 2 Stück ohne Feststeller
Rollensatz, 2 Stück mit Feststeller
Seitendekor und Kanten der Tablettrutschen im Dekor Natur
Sonderlackierung in RAL-Farbton