Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1306 mm
Tiefe:	725 mm
Höhe:	2049 mm

Ausstellfläche:	1,65 m²
Bruttoinhalt:	836 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +7 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	2080 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	TELION 130 TN

Sonderzubehör:
Nachtrollo für Modell 130 TN
Etagenbeleuchtung (4), passend für Modell 130 TN
Frontgitter für Modell 130 TN (1) 250 TN (2)
Trenngitter für die Etage