Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1906 mm
Tiefe:	725 mm
Höhe:	2049 mm

Ausstellfläche:	2,47 m²
Bruttoinhalt:	1256 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +7 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	2850 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	TELION 190 TN

Sonderzubehör:
Nachtrollo für Modell 190 TN
Etagenbeleuchtung (4), passend für Modell 190 TN
Frontgitter für Modell 100 TN (1) 190 TN (2)
Trenngitter für die Etage