Tapaskühler

Außenmaße:
Breite:	1437 mm
Tiefe:	380 mm
Höhe:	380 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	207 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	TAPAS 6GN - 2

Sonderzubehör:
GN 1/3 - 40
GN 1/3 - Deckel