Bain Marie

Außenmaße:
Breite:	2054 mm
Tiefe:	1150 mm
Höhe:	1150 mm

Temp.-Bereich:
:	+30 bis +90 °C
Anschlusswert:	4400 W / 400 V

Ausgabestrecke Bain Marie mit stiller Kühlung 
Möbelstruktur und Unterbau im laminierten Wenge Holzdekorweitere Dekore lt. Tabelle ohne Aufpreis lieferbar 
Innenwanne aus Edelstahl DIN 1.4301 
Plexiglas-Hustenschutz stufenlos hochstellbar 
2 feststehende, an den längsseiten montierte Tablettrutschen 
elektronische Steuerung und Hauptschalter 
Beleuchtung unter der oberen Abedeckung, gesondert schaltbar 
Reinigungs- und Wasserablauf, außen, mittels Verschlussstopfen

Hersteller:	NordCap
Typ:	PROXIMA 6 M BAIN MARIE

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 150
GN 1/2 - 150
GN 1/3 - 150
GN 2/3 - 150