Außenmaße:
Breite:	270 mm
Tiefe:	110 mm
Höhe:	115 mm

Edelstahl-Einbau-Portionierspüle mit Portioniererdusche, Wasserablauf, Kugelhahn, Standrohr und robuster Kunststoff-Abklopfkante.Wasserzulauf 3/8“ Innengewinde am Kugelhahn; Wasserablauf über ¾“ Schlauch oder Geschirrspüler-Ablaufschlauch.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Portionierspüle, einbaufähig, Edelstahl