Servierwagen

Außenmaße:
Breite:	1008 mm
Tiefe:	555 mm
Höhe:	1066 mm

Innenmaße:
Breite:	840 mm
Tiefe:	355 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	90 g
Anschlusswert:	400 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	320 W
Wärmeabgabe:	448 W

Hersteller:	NordCap
Typ:	CARRETTINO 10

Sonderzubehör:
GN 1/6 - 100
GN 1/3 - 100