Außenmaße:
Breite:	1535 mm
Tiefe:	463 mm
Höhe:	2400 mm

Rückbasis Fruitmix-Top L-154-RV, ungekühlt; obere modulare Einheit für Kombination mit z. B. Modul Mix-Base oder Yomix-Base; verspiegelte Rückwand zur Verankerung mit dem jeweiliegen Base-Modell; Ausstattung mit 2 x 3 schalenartigen Halterungen aus Plexiglas, Halter aus grau lackiertem Metall; ideal zur ansprechenden Ausstellung von frischen Früchten wie z. B. Apfelsinen, Zitrronen, Äpfeln, etc.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Fruitmix-Top L154